合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目
询
 价
 公
 告 
项目名称：合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目

项目单位：合肥市第四中学
 发布日期：2026年09月28日
一、须知
尊敬的竞标单位：
    根据《中华人民共和国政府采购法》的规定，合肥市第四中学拟就“合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目”以公开询价的方式进行采购。
	须知附表

	序号
	内容

	1
	项目名称：合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目
项目性质：安全防护

	2
	采购机构：合肥市第四中学
地址：合肥市滨湖新区宁波路224号合肥市第四中学

	3
	投标文件递交和报名地点：合肥市第四中学总务处
投标（报名）截止时间：2026年9月30日17点30分
[bookmark: _GoBack]开标时间和地点：2026年10月8日
合肥四中行政楼五楼会议室
投标文件接收人（报名）：程老师  电话：0551-62899578 

	4
	现场踏勘要求：报价人必须自行对项目现场及周围环境进行踏勘。

	5
	联合体投标：□允许    ☑不允许

	6
	供货内容：采购清单中规定的内容（清单中服务内容为基本必须满足要
求，其它增值服务内容以实际踏勘为准）

	7
	交货地点：合肥市第四中学

	8
	工期：在20日历天内完成
质量要求：不开裂，不下沉，合格。

	9
	控制价：7万元    采购方式:询价   评定方法：最低价法。

	10
	报价文件份数：正本壹份，副本贰份（正副本叙述有差异时以正本为准），密封提交。

	11
	备注：学校实施封控管理，安全防护措施需要重点考虑，不得影响正常教学。请报价人依据报价清单，报价时应充分考虑服务过程可能调整及其它等风险因素、结合现场踏勘情况，综合报价。


 
二、采购需求
1、招标范围：合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目
2、报价说明：包含原材料、人工、运输、税金等一切费用。
3、品牌要求：
水泥：海螺、南方、东关
            钢材：长江、马钢
4、工  期：20日历天；
5、质量要求：符合校方采购清单规格要求，质保6年。
三、供应商资格：
1.符合《中华人民共和政府采购法》第二十二条规定；
2. 投标人须具备建筑装饰二级及以上资质；或投标人须具备建筑工程施工总承包三级及以上资质；
3.具有有效的安全生产许可证；



四、供应商必须提交的文件内容
	合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目

	序号
	评审指标
	合格条件

	1
	营业执照
	提供有效的营业执照扫描件，应完整的体现出营业执照的全部内容。

	2
	中小企业声明函
	符合供应商资格中落实政府采购政策需满足的资格要求。

	3
	资质证书
	提供满足供应商资格中本项目的特定资格要求的资质证书扫描件。

	4
	安全生产许可证
	提供有效的安全生产许可证扫描件。

	5
	项目经理
	1. 提供有效的安全生产考核合格证（B证），注册单位必须是供应商本单位；
2.提供项目经理承诺。

	6
	承诺函
	符合文件要求。

	7
	授权书
	符合文件要求。

	8
	文件响应函
	符合文件要求。

	9
	报价书
	符合文件要求。

	10
	不良信用记录查询
	供应商不得存在不良信用记录情形。

	11
	无重大违法记录声明函、无不良信用记录声明函
	符合文件要求。

	评审指标通过标准：供应商必须通过上述全部指标。


以上材料均要求加盖公司公章。
五、评审方法及标准
  本次询价将采用有效最低价的方法评审：即中标人的报价书应当同时满足询价文件所规定的资格审查条件和具体的评审要求，且投标价格应为最低；
六、投标人须知
  报价为投标人在报价文件中提出的各项支付金额的总和。包括本次询价文件的全部内容及工程的材料、人工、成本、利润、税金、开办费、技术施工措施费、机械进出场费、风险费、材料调差、政策性文件规定费用等所有费用、安全文明施工、道路跟踪清洁、二次搬运、投标方报价要包含解决此问题所采取的一切费用；
  投标人应自行对现场和周围环境进行勘察，投标人因现场实地踏勘不仔细的，在成交后签订合同时和履约过程中，投标人不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加工程造价或索赔的要求；
  投标人应确保其所提供的资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担；
七、合同签订
   1.成交人应按采购规定的时间、地点与招标单位签订施工合同。
   2.采购双方必须严格按照采购文件及承诺签订施工合同，不得擅自变更。合同风险由双方自行承担；
   3.合同格式：参照政府采购。
八、其它
  本询价文件的最终解释权归合肥市第四中学。
附件一：法人代表授权委托书
附件二：报价书
附件三：工程量清单

附件一：
法人代表授权书（原件）
致：合肥市第四中学
本授权书声明：            （报价单位名称）的       （法定代表人姓名）授权        （被授权人的姓名）为我方就“合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目”投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理该项目相关事宜。
特此声明。

法定代表人签字（或盖章）：              
职  务：              
 
代理人（被授权人）签字：              
职务：               
                                                      投标单位名称（公章）：
 
日期： 


附件二：
报价书
	项目名称
	合肥市第四中学教学楼连廊风雨墙项目

	报价单位名称
（盖章）：
	

	投标报价
	（大写）：
（小写）：

	       工期
	接甲方通知后3日历天内完成供货

	质量要求是否响应询价文件
	（请填写“响应”或者“不响应”）

	其他说明：



法人代表或代理人签字：
日期：


附件三：工程量清单
	合肥四中风雨墙清单

	工程摘要（分项）
	单位
	数量
	单价（含税）
	金额
	备注

	基础部分（建设单位指定位置，满足规范要求）
	
	
	
	
	

	土方人工开挖
	米
	20.5
	
	
	

	模板支拆
	米
	20.5
	
	
	

	基础梁钢筋
	米
	20.5
	
	
	

	混凝土浇筑（C25)
	米
	20.5
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	灰砖景墙砌建（24#墙体，灰缝留置需要均匀，按规范要求设置拉结筋）
	平米
	67
	
	
	共4面

	勾缝（缝隙需密实，无裂纹）
	平米
	134
	
	
	

	钢结构型条架空（定制）
	条
	12
	
	
	

	镂空处徽派型条包边（单边）
	米
	45.6
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	不锈钢镂空造型定制
	块
	12
	
	
	201不锈钢，3.0mm厚，并烤漆；造型及颜色需建设单位确定

	人工安装
	块
	12
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	运输装卸
	项
	1
	
	
	

	二次搬运
	项
	1
	
	
	

	现场保护
	项
	1
	
	
	

	安全防护
	项
	1
	
	
	

	垃圾清运
	项
	1
	
	
	

	总报价
	




附件四：效果图
[image: a4f3ec3bf0f93c0e2f99cbb7560f38eb]
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